Datum:  15.07.2021
CL
Leistungsverzeichnis
System-Leistungsverzeichnis
BV: K4.1 Kunststoff_verklebt_EPS_Altdach

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt erhalten sie unser System-Leistungsverzeichnis für den dargestellten Systemaufbau zur 
Durchsicht, Prüfung und weiteren Verwendung.

Das System-Leistungsverzeichnis wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Es stellt keine planerische Leistung dar und entbindet den Fachplaner / Architekten oder andere am 
Bau beteiligte Fachleute nicht von deren Prüfpflicht.
Es sind die in diesem System-Leistungsverzeichnis aufgeführten Materialien der Firma SOPREMA 
GmbH anzubieten.  

Für Änderungen, ergänzende LV-Texte und technische Fragen stehen wir gerne zur Verfügung

Maß-, Massen- und Mengenangaben sind eigenständig zu ermitteln oder zu ergänzen.

Mit freundlichen Grüßen

SOPREMA GmbH 

Titel 1: Baustelleneinrichtung

01.01)  ______ pau	Baustelleneinrichtung	                    
Baustelleneinrichtung/ -räumung
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebs-
mittel, die zur Durchführung der
Arbeiten erforderlich sind, auf die
Baustelle bringen und aufbauen.
Vorhaltekosten der Baustelleneinrichtung
sowie der benötigten Maschinen sind in
dieser Position einzurechnen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind alle
Geräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel und Werkstoffreste wieder
abzubauen bzw. abzufahren/zu entsorgen.
Die in Anspruch genommenen Flächen sind
sauber zu hinterlassen.

01.02)  ______ m	Dachrandabsturzsicherungen	                    
Dachrandabsturzsicherungen
nach den Vorschriften der Bauberufs-
genossenschaft zur ordnungsgemäßen
Durchführung der vorbeschriebenen
Arbeiten.aufstellen, vorhalten
und wieder abbauen.

01.03)  pausch 	Standgerüstgestellung	                    
Standgerüste
nach den Vorschriften der Bauberufs-
genossenschaft zur ordnungsgemäßen
Durchführung der vorbeschriebenen
Arbeiten.aufstellen, vorhalten
und wieder abbauen.

	Zwischensumme €  	           

Titel 2: Abrissarbeiten

02.01)  ______ m	Abriss wärmegedämmter Wandanschlüsse	                    
Abriss der Wandanschlüsse, bestehend aus
zwei Lagen Bitumenbahnen, einschl. der
Wärmedämmung aus Polystyrol,
Dicke: ... cm, der Dämmstoffkeile, der
hochgeführten Dampfsperrbahn, einschl.
des oberseitig montierten Kantholzes
und der Kappleisten/Anpressprofile.
Anschlusshöhe: bis ... cm
Zuschnitt der Anschlussbahnen: bis ...cm
Herunterschaffen der zu entsorgenden
Materialien in Container.  

02.02)  ______ m	Abriss ungedämmter Wandanschlüsse	                    
Abriss der Wandanschlüsse, bestehend aus
zwei Lagen Bitumenbahnen, einschl. der
Dämmstoffkeile, der hochgeführten
Dampfsperrbahn und der versiegelten
Kappleisten/Anpressprofile.
Anschlusshöhe: bis ... cm
Zuschnitt der Anschlussbahnen: bis ...cm
Herunterschaffen der zu entsorgenden
Materialien in Container.  

02.03)  ______ m	Abriss wärmegedämmter Attikaabschlüsse	                    
Abriss der Attikaabschlüsse, bestehend
aus zwei Lagen Bitumenbahnen, einschl.
der Wärmedämmung aus Polystyrol
Dicke: ... cm, der Dämmstoffkeile, der
hochgeführten Dampfsperrbahn, einschl.
der auf der Attikakrone montierten
Holzbohlen.
Anschlusshöhe: bis ... cm
Zuschnitt der Anschlussbahnen: bis ...cm
Herunterschaffen der zu entsorgenden
Materialien in Container.  

02.04)  ______ m	Abriss ungedämmter Attikaabschlüsse	                    
Abriss der Attikaabschlüsse, bestehend
aus zwei Lagen Bitumenbahnen, der
Dämmstoffkeile, der hochgeführten
Dampfsperrbahn und der auf der Attika-
krone montierten Holzbohlen.
Anschlusshöhe: bis ... cm
Zuschnitt der Anschlussbahnen: bis ...cm
Herunterschaffen der zu entsorgenden
Materialien in Container.   

02.05)  ______ Stk	Abriss von Lichtkuppeln, einschl. Kranz	                    
Abriss der Lichtkuppeln mit Aufsatzkranz
und Holzbohlen
Größe: ... cm / ... cm,
Aufsatzkranzhöhe: ... cm,
sowie der hochgeführten Anschlüsse
aus Bitumenbahnen.
Herunterschaffen der zu entsorgenden
Materialien in Container.  

02.06)  ______ Stk	Abriss von Dachgullys	                    
Abriss der Dachgullys, ...-teilig.
Nenngröße: ... mm.
Herunterschaffen der zu entsorgenden
Materialien in Container.  

02.07)  ______ Stk	Abriss von Sanitärlüftern	                    
Abriss der Sanitärlüfter, ...-teilig.
Nenngröße: ... mm.
Herunterschaffen der zu entsorgenden
Materialien in Container.   

02.08)  ______ m	Abriss von Attikaabdeckungen	                    
Abriss von Attikaabdeckungen,
Gesamtabwicklung: ...cm, einteilig,
aus Aluminium, einschl. der Halter.
Herunterschaffen der zu entsorgenden
Materialien in Container. 

02.09)  ______ Stk	Abriss .................................	                    
Abriss ... ,

einschl. anteiliger Containerkosten
und Entsorgungsgebühren.

	Zwischensumme €  	           

Titel 3: Abdichtungsarbeiten

03.01)  ______ m²	Reinigen des Untergrundes	                    
Sorgfältiges Reinigen des Untergrundes.
Herunterschaffen des zu entsorgenden
Bauschutt in Container. 

03.02)  ______ m²	SOPREMA PEB VA Altdach	                    
Schnelltrocknender, universell
einsetzbarer Polyelastomer-Bitumenprimer
auf der Basis von  recyceltem
Polymerbitumen, Lösemitteln und
haftverbessernden Zusätzen als
Haftbrücke auf die vorhandene, trockene
und gereinigte Bitumenabdichtung
aufbringen und ablüften lassen.
Verbrauch: ca. 0,3 kg/m².
gewähltes Fabrikat: SOPREMA PEB

03.03)    alt. m²	AQUADERE Stick Emulsions-VA Altdach	              Nur EP
Gebrauchsfertige Emulsion
auf Bitumenbasis, lösemittelfrei,
als Haftbrücke auf die besenreine
Altdachfläche aufbringen und ablüften
lassen.
Verbrauch: ca. 0,35 kg/m².  
gewähltes Fabrikat: AQUADERE Stick

03.04)  ______ m²	EPS 035 DAA dh 150 kPa Platten, geklebt	                    
Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol
EPS 035 DAA dh 150 kPa nach DIN EN 13163
irreversible Längenänderung ( -0,15%),
unkaschiert, stufenverfalzt, mit
Dämmstoffklebeschaum gegen abhebende
Windlasten ausreichend verkleben und
dicht gestoßen verlegen.
Dicke: ... mm   
gewählter Kleber:
EFIFOAM Dämmstoffklebeschaum

03.05)  ______ m²	Gefälledämmung EPS 035 DAA dh 150, gekl.	                    
Gefälle-Wärmedämmung aus expandiertem
Polystyrol, EPS 035 DAA dh 150 kPa nach
DIN EN 13163 irreversible Längenänderung
( -0,15%), unkaschiert, ohne Stufenfalz,
mit Dämmstoffklebeschaum gegen abhebende
Windlasten ausreichend verkleben und
nach Verlegeplan dicht gestoßen verlegen
Gefällegebung:  2  %
Dicke i.M.: ... mm 
gewählter Kleber:
EFIFOAM Dämmstoffklebeschaum

03.06)    alt. m²	Mehr-/Minderkosten Dickenänderung EPS	              Nur EP
Mehr-/Minderkosten pro 10 mm Dämmstoff-
dickenänderung bei der vorbeschriebenen
Gefälle-Wärmedämmung aus expandiertem
Polystyrol, EPS 0.. DAA d., ... kPa

03.07)  ______ m²	Zulage für Kehl- und Gratplatten EPS	                    
Kehl- und Gratplatten aus expandiertem
Polystyrol, EPS 0.. DAA d., ... kPa nach
DIN EN 13163 irreversible Längenänderung
( -0,15%), unkaschiert, ohne Stufenfalz,
mit Dämmstoffklebeschaum gegen abhebende
Windlasten ausreichend verkleben und
nach Verlegeplan dicht gestoßen verlegen
Dicke i.M.: ...  mm
Die Position ist als Zulage zu den
ausgeschriebenen Gefälleplatten zu 
kalkulieren !
gewählter Kleber:                      
EFIFOAM Dämmstoffklebschaum

03.08)    alt. m²	Mehr-/Minderkosten Dickenänd. Kehl/Grat	              Nur EP
Mehr-/Minderkosten pro 10 mm Dämmstoff-
dickenänderung bei den Kehl- und
Gratplatten der vorbeschriebenen
Gefälle-Wärmedämmung aus expandiertem
Polystyrol, EPS 0.. DAA d., ... kPa

03.09)  ______ m³	EFITHERM Ausgleichsschüttung	                    
Ausgleichen von Unebenheiten und Konter-
gefällen im Untergrund, auffüllen von
Dämmstofffugen, herstellen von Dach-
reitern, usw. mit  einer Ausgleichs-
schüttung, einschl. verdichten der
Schüttung um ca. 1/3.
Abgerechnet wird die gelieferte, unver-
dichtete Menge gemäß Lieferschein.
gewähltes Fabrikat:
EFITHERM Ausgleichsschüttung

03.10)  ______ m	Abschottungen	              Bedarf
Abschottungen zur Reduzierung des
Risikos der Wasserwanderung innerhalb
des Schichtenpakets bei Beschädigung
der Abdichtung wie folgt herstellen:
Das vorhandene Dachschichtenpaket
im Bereich der bereits verlegten neuen
Wärmedämmung in einer Breite von 
ca. 15 cm öffnen.
SOPRAVAP 3/1 im Bereich der verlegten
Wärmedämmung bis zur Oberseite hoch-
ziehen und mindestens 10 cm auf die
alte Dampfsperrbahn einbinden.
Wärmedämmung in entsprechender Breite
und Höhe beiarbeiten und abdichten.
Die Abschottungen sind in einem
Dachaufsichtsplan einzuzeichnen
und zu vermaßen.

03.11)  ______ m²	SOPREMA FLAGON ECO F 150 Bahnenkleber	                    
FPO-Kunststoffbahn, chlor- weichmacher-
und schwermetallfrei, dämmstoffneutral
und bitumenverträglich aus flexiblen
Polyolefinen auf Polypropylenbasis
mit Einlage aus Glasvlies und unter-
seitiger Polyestervlieskaschierung
nach EN 13956 / DIN SPEC 20000-201
und EN 13967 / DIN SPEC 20000-202
FPO-BV-E-GV-K-PV-1,5 DE/E1,
mit einkomponentigem PUR-Bahnenkleber
Typ: FLEXOCOL PU-Dachbahnenkleber
bei einem Verbrauch von ca. 500 g/m²
auf unkaschierten Polystyrolplatten,
PU-Wärmedämmung, Bondrock MV und
anderen geeigneten Untergründen
verlegen.
Die homogene Verbindung
der Längsnähte erfolgt durch
Warmgasschweißen.
Die Längsnahtüberdeckung
beträgt 8 cm.
Im Kopfbereich werden die Bahnen
gestoßen und mit FLAGON ECO
Bahnenzuschnitten, Dicke 1,5 mm,
Zuschnittbreite 20 cm
materialhomogen gefügt.
Relevante technische Kennwerte:
Geradheit: < 10 mm
Planlage: < 10 mm
Wasserdichtheit: > 400 kPa/72h
Fügenaht:
- Schälwiderstand > 200 N/50 mm
- Scherwiderstand > 400 N/50 mm
Höchstzugkraft: > 650 N/50 mm
Dehnung bei Höchstzugkraft: > 350%
Weiterreißwiderstand: > 250 N
Widerstand
gegen stoßartige Belastung: > 800 mm
Widerstand
gegen statische Belastung: > 20 kg
Maßhaltigkeit: < 0,1%
Falzverhalten bei tiefer
Temperatur: -35°C
UV - Bestrahlung: Klasse 0
wurzel- und rhizomfest
gemäß FLL und EN 13948
gewähltes Fabrikat:
SOPREMA FLAGON ECO F 150

03.12)    alt. m²	SOPREMA FLAGON ECO F 180 Bahnenkleber	              Nur EP
FPO-Kunststoffbahn, chlor- weichmacher-
und schwermetallfrei, dämmstoffneutral
und bitumenverträglich aus flexiblen
Polyolefinen auf Polypropylenbasis
mit Einlage aus Glasvlies und unter-
seitiger Polyestervlieskaschierung
nach EN 13956 / DIN SPEC 20000-201
und EN 13967 / DIN SPEC 20000-202
FPO-BV-E-GV-K-PV-1,8 DE/E1,
mit einkomponentigem PUR-Bahnenkleber
Typ: FLEXOCOL PU-Dachbahnenkleber
bei einem Verbrauch von ca. 500 g/m²
auf unkaschierten Polystyrolplatten,
PU-Wärmedämmung, Bondrock MV und
anderen geeigneten Untergründen
verlegen.
Die homogene Verbindung
der Längsnähte erfolgt durch
Warmgasschweißen.
Die Längsnahtüberdeckung
beträgt 8 cm.
Im Kopfbereich werden die Bahnen
gestoßen und mit FLAGON ECO
Bahnenzuschnitten, Dicke 1,8 mm,
Zuschnittbreite 20 cm
materialhomogen gefügt.
Relevante technische Kennwerte:
Geradheit: < 10 mm
Planlage: < 10 mm
Wasserdichtheit: > 400 kPa/72h
Fügenaht:
- Schälwiderstand > 200 N/50 mm
- Scherwiderstand > 490 N/50 mm
Höchstzugkraft: > 800 N/50 mm
Dehnung bei Höchstzugkraft: > 350%
Weiterreißwiderstand: > 300 N
Widerstand
gegen stoßartige Belastung: > 900 mm
Widerstand
gegen statische Belastung: > 20 kg
Maßhaltigkeit: < 0,1%
Falzverhalten bei tiefer
Temperatur: -35°C
UV - Bestrahlung: Klasse 0
wurzel- und rhizomfest
gemäß FLL und EN 13948
gewähltes Fabrikat:
SOPREMA FLAGON ECO F 180

03.13)  ______ m	Wandanschluss, PU, Bef.-schiene	                    
Bitumenvoranstrich und Dampfsperrbahn
bis zur erforderlichen Höhe hochführen
und anschließen,
Abdichtungsbahn aus der Fläche am
aufgehenden Bauteil ca. 6 cm hochführen,
Übergang Fläche/Anschluss am aufgehenden
Bauteil mit einer Befestigungsschiene
fixieren und Stoßausbildungen herstellen
Wärmedämmung aus Polyurethan,
kaschiert, Dicke: ... mm,
Zuschnittbreite: ... mm an der
aufgehenden Wand aufkleben, bzw.
mechanisch befestigen.
Verbundblech, z-förmig gekantet mit
senkrechten Schenkellängen von 50 mm und
Hinterlegung mit Komprimierband am auf-
gehenden Bauteil montieren, einschl.
herstellen der Stoßausbildungen.
Anschlussbahn aus dem gleichen Material
wie die Flächenbahn, unkaschiert,
Zuschnittbreite bis ... cm
herstellen, am aufgehenden Bauteil
auf das obere Verbundblechprofil auf-
schweißen, auf die Flächenbahn führen
und mit Warmgas aufschweißen.
Höhe Wandanschluss: ... cm
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

03.14)  ______ m	Wandanschluss Bef.-schiene und VB-Blech	                    
Bitumenvoranstrich und Dampfsperrbahn
bis zur erforderlichen Höhe hochführen
und anschließen,
Abdichtungsbahn aus der Fläche am
aufgehenden Bauteil ca. 6 cm hochführen,
Übergang Fläche/Anschluss am aufgehenden
Bauteil mit einer Befestigungsschiene
fixieren und Stoßausbildungen herstellen
Verbundblechprofil, 50 / 15 / 10 mm
am oberen Anschlussende mit hinterlegtem
Kompriband befestigen und
Stoßausbildungen herstellen
Anschlussbahn aus dem gleichen Material
wie die Flächenbahn, unkaschiert,
Zuschnittbreite bis ... cm
herstellen, am aufgehenden Bauteil
auf das obere Verbundblechprofil auf-
schweißen, auf die Flächenbahn führen
und mit Warmgas aufschweißen.
Oberseitiges Verbundblechprofil mit
geeigneter elastischer Abdichtmasse nach
Herstellervorschrift versiegeln.
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

03.15)  ______ Stk	Wandanschluss Eckausbildung	                    
Herstellen von Eckausbildungen als
Zulage zu den ausgeschriebenen
Wandanschlüssen

03.16)  ______ Stk	FLAGON 95 Innenecke 90°	                    
Fertigteilecke aus FPO liefern und fach-
gerecht montieren. Das Formteil ist auf
die in der Ecke verlegte Anschlussab-
dichtung einzusetzen und umlaufend zu
verschweißen.
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

03.17)  ______ Stk	FLAGON 95 Außenecke 90°	                    
Fertigteilecke aus FPO liefern und fach-
gerecht montieren. Das Formteil ist auf
die in der Ecke verlegte Anschlussab-
dichtung einzusetzen und umlaufend zu
verschweißen. 
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

03.18)  ______ m	Attikaabschluss, gedämmt, Bef.-schiene	                    
Bitumenvoranstrich und Dampfsperrbahn
bis zur erforderlichen Höhe hochführen
und anschließen,
Abdichtungsbahn aus der Fläche am
aufgehenden Bauteil ca. 6 cm hochführen,
Übergang Fläche/Anschluss am aufgehenden
Bauteil mit einer Befestigungsschiene
fixieren und Stoßausbildungen herstellen
Verbundblechprofil U-förmig gekantet mit
unterlegtem Komprimierband an der Vorder-
kante der Attikakrone zur Einfassung der
Wärmedämmung und Holzwerkstoffplatte
einbauen, Wärmedämmung aus:
.......................................,
Dicke: ... mm,
Zuschnittbreite: ... mm
an der
aufgehenden Wand und der Attikakrone
aufkleben, bzw. mechanisch befestigen
Holzwerkstoffplatte auf der Attikakrone
einbauen,
Zuschnitt: ... cm, Dicke: ... mm
Anschlussbahn aus dem gleichen Material
wie die Flächenbahn, unkaschiert,
 Zuschnittbreite bis ... cm
herstellen, auf dem Verbundblech und der
Flächenbahn mit Warmgas aufschweißen.
Attikahöhe: ... cm
Attikabreite: ... cm
gewähltes Fabrikat: FLAG

03.19)  ______ m	Attikaabschluss, Bef.-schiene , VB-Blech	                    
Bitumenvoranstrich und Dampfsperrbahn
bis zur erforderlichen Höhe hochführen
und anschließen, 
Abdichtungsbahn aus der Fläche am
aufgehenden Bauteil ca. 6 cm hochführen,
Übergang Fläche/Anschluss am aufgehenden
Bauteil mit einer Befestigungsschiene
fixieren und Stoßausbildungen herstellen
Verbundblechprofil 50/50 mm mit
unterlegtem Komprimierband an der Außen-
seite der Attikakrone einbauen,
Polyestervlies 300 g/m² in ent-
sprechendem Zuschnitt verlegen,
Anschlussbahn aus dem gleichen Material
wie die Flächenbahn, unkaschiert,
Zuschnittbreite bis ... cm
herstellen, auf dem Verbundblech und der
Flächenbahn mit Warmgas aufschweißen.
Attikahöhe: ... cm
Attikabreite: ... cm
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

03.20)  ______ Stk	Attikaabschluss Eckausbildung	                    
Herstellen von Eckausbildungen als
Zulage zu den ausgeschriebenen
Attikaabschlüssen

03.21)  ______ Stk	FLAGON 95 Innenecke 90°	                    
Fertigteilecke aus FPO liefern und fach-
gerecht montieren. Das Formteil ist auf
die in der Ecke verlegte Anschlussab-
dichtung einzusetzen und umlaufend zu
verschweißen.
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

03.22)  ______ Stk	FLAGON 95 Außenecke 90°	                    
Fertigteilecke aus FPO liefern und fach-
gerecht montieren. Das Formteil ist auf
die in der Ecke verlegte Anschlussab-
dichtung einzusetzen und umlaufend zu
verschweißen. 
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

03.23)  ______ m	Wandanschluss ALSAN 770 TX	                    
Wandanschluss mit ALSAN 770 TX und der
vollflächigen Einlage aus perforierten
ALSAN Spezialvlies mit einer
Mindestüberlappung von 5 cm zu ALSAN
Abdichtungen und mindestens 10 cm zu
anderen Abdichtungsuntergründen her-
stellen.
Mischungsverhältnis der zwei-
komponentigen, schnellreagierenden,
lösemittelfreien PMMA Abdichtung mit
dem Katalysatorpulver je nach Temperatur
Verarbeitung gemäß den aktuellen
SOPREMA Herstellerrichtlinien.
Eigenschaften:
Farbe nach Wahl des Auftraggebers:  
RAL 7012/7016/7032/7035
Zweikomponentig auf Basis PMMA
Schichtstärke mind. 2,1 mm
Verbrauch: ca. 2,5 kg/m²
µ = 5130
Vlieseinlage: 110g/m² perforiertes Vlies
Verarbeitungstemperatur: 0-35°C
Lösemittelfrei,
UV-, hydrolyse- und alkalibeständig
DIN EN 13501-5, BROOF (t1)
entspricht DIN 4102-7/B2
Geprüft nach ETAG 005 -
bestanden in den höchsten Klassen.
Die Untergrundvorbehandlung und -grundierung
mit dem entsprechenden Primer sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
Wandanschlusshöhe: .... cm

03.24)  ______ m	Bewegungsfuge Typ I	                    
- vorhandene Dämmung,
im Fugenbereich trennen
- Flächenabdichtung in einem Bereich von ca. 50 cm
lose verlegt über die Bewegungsfuge führen und 
außerhalb des Bewegungsbereiches windsogsicher
befestigen.

03.25)  ______ Stk	Lichtkuppel essertop® Thermoplan, PVC AK 30-50	                    
Lichtkuppel essertop® Thermoplan, PVC AK 30-50

- Nenngröße ___ x ___ cm

- 2-Stegplatten 16mm + opale Außenverglasung
- 2-teilige, thermisch getrennte,  PVC-Rahmenkonstruktion
- stufenloser Übergang von Verglasung und PVC-Rahmen
- fest verriegelt; Öffner oder Fenstergriff leicht nachrüstbar
- esserprotect® Mehrpunktverriegelung für hohe Luftdichtigkeit
- Verriegelung und Scharniere von innen nicht sichtbar
- hochwertige dauerelastische Hohlkammer-Dichtung
- Einhaltung der  DIN 18234 ohne Zusatzaufwendungen 
möglich

- Ur-Wert: 0,83 W/m² K
- Lichtdurchgang: 30 %
- Gesamtenergiedurchgang: 29 %
- Schalldämmwert: 25 (-1; -4) dB nach DIN EN ISO 10140-2
- Driven Rain Index DRI min. 14,7 m²/s
- Baustoffklasse E nach DIN EN 13501
- Rahmenfarbe: RAL 9010 Reinweiß
mit
- PVC Aufsetzkranz essertop® 30cm; 50cm
- PVC Hohlkammerprofil wärmegedämmt mit Polystyrol
- Mehrpunktverriegelung und Scharniere vormontiert
- Wassernase für zusätzlichen Schutz vor eindr. Wasser
- Schlagregenschürze zum Schutz des 
Dachbahnanschlusses

- Material: Hart PVC
- Baustoffklasse E nach DIN EN 13501
- Farbe: RAL 9010 Reinweiß
- Höhe: 30 cm / resultierender Gesamt Urc-Wert 0,81 W/m²K
- Höhe: 50 cm / resultierender Gesamt Urc-Wert 0,80 W/m²K

Liefern und fachgerecht einbauen

03.26)    alt. Stk	Flachdachfenster essersky®, 3-fach, opal, GFK AK 30cm,	              Nur EP

50cm
Flachdachfenster essersky®, 3-fach, opal, GFK AK 30cm, 
50cm

- Nenngröße  ___ x ___ cm

- 3-fach opale Wärmeschutzverglasung "Low-E" / warme 
Kante
- 2-teilige, thermisch getrennte,  PVC-Rahmenkonstruktion
- Verglasung flächenbündig zum Fensterrahmen
- fest verriegelt; Öffner oder Fenstergriff leicht nachrüstbar
- esserprotect® Mehrpunktverriegelung für hohe Luftdichtigkeit
- Verriegelung und Scharniere von innen nicht sichtbar
- hochwertige dauerelastische Hohlkammer-Dichtung
- dauerhaft durchsturzsicher nach BG GS-Bau 18
- Einhaltung der  DIN 18234 ohne Zusatzaufwendungen 
möglich

- Ur-Wert: 0,89 W/m² K
- Lichtdurchgang: 72 %
- Gesamtenergiedurchgang: 51 %
- Schalldämmwert: 35 (-1; -3) dB nach DIN EN ISO 10140-2
- Driven Rain Index DRI min. 13,8 m²/s
- Baustoffklasse E nach DIN EN 13501
- Rahmenfarbe: RAL 9010 Reinweiß
mit
- GFK Aufsetzkranz essertop®
- GFK-Sandwichkonstruktion wärmegedämmt mit PU-Schaum
- Mehrpunktverriegelung und Scharniere vormontiert
- Wassernase für zusätzlichen Schutz vor eindr. Wasser

- Baustoffklasse E nach DIN EN 13501
- Farbe: RAL 9010 Reinweiß
- Höhe: 30 cm / resultierender Gesamt Urc-Wert 0,91 W/m²K
- Höhe: 50 cm / resultierender Gesamt Urc-Wert 0,84 W/m²K

gewählte Aufsetzkranzhöhe: ___ cm

Liefern und fachgerecht einbauen

03.27)  ______ Stk	Durchsturzschutz esserprotect® Rundstab	                    
Einbau im Aufsetzkranz
Durchsturzschutz esserprotect® Rundstab
Einbau im Aufsetzkranz

- Nenngröße ___ x ___cm, gem. Hauptpos.
- Rundstabgitter, Stahl verzinkt
- durchsturzsicher nach BG-Bau 18
- Montage bauseits
- Einbau im Aufsetzkranz

liefern und fachgerecht einbauen

03.28)  ______ Stk	Einbruch- und Durchsturzschutz RC 2 esserprotect®	              Bedarf
direkter Einbau
Einbruch- und Durchsturzschutz RC 2 esserprotect®
direkter Einbau

- Für Nenngröße ___ x ___ cm, gem. Hauptpos.
- Stahl verzinkt, auf Wunsch in RAL
- durchsturzsicher nach BG-Bau 18
- Widerstandsklasse: 2
- Einbruchschutz zertifiziert nach DIN EN 1627
- Einbau unter dem Aufsetzkranz, in der Auswechslung

- geeignet für:
- Lichtkuppel essertop®
- Flachdachfenster essersky®

liefern und fachgerecht einbauen

03.29)  ______ Stk	Manueller Öffner, Wanderspindel	                    
Manueller-Öffner Wanderspindel

- Hub: Stufenlos bis 280mm
- Stufenlose Fixierung
- Betätigung: Handkurbelstange 1,70m lang
- Farbe: Chrom / Messing
- Material: Stahl verchromt / Messing
- Optional: Handkurbelverlängerung 0,8m lang

Einsetzbar für:
- Lichtkuppel essertop
- Lichtkuppel essertop rund
- Max. Deckenhöhe = 3m

liefern & fachgerecht einbauen

03.30)    alt. Stk	Elektro Öffner, 300, 230V, Basic	              Nur EP
Elektro-Öffner, 230V, Basic

- Hub: Stufenlos bis 300mm
- F-Hub: 500N / F-Halt: 400N
- 230V AC
- Farbe: Ral 9010 Reinweiß, Kunststoffgehäuse
- Antrieb spritzwassergeschützt
- 50/60 Hz / 50W / 40 VA / DIN IEC 34 IP 54
- Anschlusskabel ca. 1,50m lang
- Lastbschaltung in Endlage / Überlastungsschutz
- Tandembetrieb ohne zusätzliche Gleichlaufmodule
- ELT Anschluß bauseits

Einsetzbar für:
- Lichtkuppel essertop
- Lichtkuppel essertop rund
- Flachdachfenster essersky

liefern und fachgerecht einbauen

03.31)    alt. Stk	Kettenschubantrieb KS 300-G18, 230V mit Regensensor	              Nur EP
Elektroöffner KS 300-G18 mit RS

- Integrierter Regensensor inkl. Halter
- Hub: 300mm
- Aluminium/Zink, alternativ RAL 9016
- B / H / T: 480 mm / 51 mm / 40 mm
- 230V AC / 50 Hz / 0,25 A / IP 54
- Anschlusskabel ca. 2,00m lang
- ELT Anschluss bauseits

Einsetzbar für:
- Lichtkuppel essertop
- Flachdachfenster essersky

liefern & fachgerecht einbauen

03.32)  ______ Stk	Insektenschutz esserprotect®	              Bedarf
Insektenschutz esserprotect®

- Für Nenngröße ___ x ___ gem. Hauptpos.
- Polyethylengewebe, schwarz
- Aluminiumrahmen beschichtet, RAL 9010 Reinweiß
- Ausführung: solo oder tandem
- Bürstenleisten im Bereich des Öffners

- geeignet für:
- Lichtkuppel essertop®
- Flachdachfenster essersky®

liefern und fachgerecht einbauen

03.33)  ______ Stk	Verschattung für Lichtkuppeln Stoff abdunkelnd innen	              Bedarf
Verschattung esserprotect® Stoff abdunkelnd innen

- Für Nenngröße ___ x ___

- Umlaufendes Alu-Rahmenprofil / RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montage im Lichtkuppelrahmen
- Stoffart: Polyester / Acrylat abdunkelnd weiß
- Lichttransmissionsgrad: <1% (nahezu vollständig 
abdunkelnd)
- Stoff waschbar / Feuchtraum geeignet
- Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- Lichtecht gem. ISO 105 B02 Klasse 7
- Antrieb integriert im Rahmen / bedienbar per Fernbedienung
- Anschlusskabel ca. 1,50m lang / DIN IEC 34 IP 20
- Leistungsaufnahme: 0,1A
- elektronische Abschaltung in den Endlagen
- Netzanschluss 230V auf der Scharnierseite bauseits

- Einsetzbar für:
- Lichtkuppel essertop®
- Flachdachfenster essersky®

liefern und fachgerecht einbauen

03.34)  ______ Stk	manueller Dachausstieg mit Gasfedern	              Bedarf
Zulage Dachausstieg manuell mit Gasfedern

- Lichtkuppel bei Öffnung durch 2 Gasfedern arretiert
- Öffnungswinkel: je nach Nenngröße bis 80°
- Griff zum öffnen und Schließen
- Montiert im Aufsetzkranz und der Lichtkuppel
- Nachrüstbar für essertop 4000 LIKU & Flachdachfenster

Einsetzbar für:
- Lichtkuppel essertop ab Nenngröße 60x90
- Flachdachfenster essersky ab Nenngröße 60x90

liefern & fachgrecht einbauen

03.35)  ______ Stk	Elektrischer Dachausstieg (Tandem) 230V	              Bedarf
Zulage
Elektrischer Dachausstieg (Tandem) 230V

- Mindest Öffnungsweite: 2m Ausstiegshöhe
- Seitlich in der Lichtkuppel, werkseitig vormontiert
- Verriegelung: < NG 150x150 über die Linearantriebe
- Beschläge RAL 9016 Verkehrsweiß

Bestehend aus:
- 2x fumilux 24 Tandem Linearantriebe, vormontiert
- Hub: je nach Nenngröße Stufenlos 300mm - 500mm
- Spannung: 24V DC +30%/-20%
- Aluminium Silber eloxiert / alt. RAL 9016 Verkehrsweiß
- Stromaufnahme: 1,25A / 30W / DIN IEC 34 IP 65

- 1x Lüftungszentrale LA-4
- L / B / T : 180mm / 182mm / 90mm - ähnlich RAL 7035 grau
- Eingang 230V AC / Ausgang 24V DC / DIN IEC 34 IP 54

- 1x Lüftertaster Aufputz fumilux® 24-J10,
- L / B / T : 81mm / 81mm / 52mm - ähnlich RAL 1013 
Perlweiß
- Für Trockenraum
- Auf-0-Zu Doppelwippe

ELT-Anschluß bauseits

Produktmerkmale:
- Einsetzbar zur täglichen Lüftung
- Optional auch mit Funkfernbedienung

Einsetzbar für:
- Lichtkuppel essertop
- Flachdachfenster essersky

liefern & fachgerecht einbauen

03.36)  ______ Stk	Leiteraufhängung für Dachausstieg	              Bedarf
Leiteraufhängung für Dachausstieg

- Material: Aluminiumrohr
- Montiert parallel zur Scharnierachse

liefern & fachgerecht einbauen

03.37)  ______ Stk	Lichtkuppelanschl., Teller, VB Versieg.	                    
Lichtkuppelanschluss wie folgt
herstellen:
Dampfsperre mit separaten Zuschnitten
auf dem Fußflansch und in der Fläche
aufschweißen
Fehlende Wärmedämmung beiarbeiten
Wärmedämmung dicht gestoßen
heranführen und an die Schräge des
Aufsatzkranzes anarbeiten
Flächenbahn vor der Aussparung
mechanisch befestigen.
Verbundblechprofil, 50 / 15 / 10 mm
am oberen Anschlussende mit hinterlegtem
Kompriband befestigen und
Stoßausbildungen herstellen.
Anschlussbahn aus dem gleichen Material
wie die Flächenbahn, unkaschiert,
Zuschnittbreite bis ... cm
herstellen, am aufgehenden Bauteil
auf das obere Verbundblechprofil auf-
schweißen, auf die Flächenbahn führen
und mit Warmgas aufschweißen.
Oberseitiges Verbundblechprofil mit
geeigneter elastischer Abdichtmasse nach
Herstellervorschrift versiegeln.
einschl. herstellen der Eckausbildungen.
Lichtkuppelgröße: ... / ... cm
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

03.38)  ______ Stk	SOPREMA Sanierungs-Dachablauf	                    
SOPREMA Sanierungs-Dachablauf,
wärmegedämmt, mit Kiesfang,
einbauen und in die Dachabdichtung
einbinden, einschl. Herunterraspeln der
Wärmedämmung, um einen vertieften
Einbau zu ermöglichen.
Durchmesser: 70/100/125/150 mm
Manschette: Bitumen/FPO/PVC
Fabrikat: SOPREMA Sanierungs-Dachablauf

03.39)  ______ Stk	SOPREMA Power-Notablauf, einteilig	                    
SOPREMA Power-Notablauf, waagerecht,
mit Notentwässerungseinheit und
Kiesfang, einbauen und in die Dachab-
dichtung einbinden, einschl. Herunter-
raspeln der Wärmedämmung, um einen
vertieften Einbau zu ermöglichen.
Das Anarbeiten der Wärmedämmung vom
Dachablauf zur Attika/Brüstung, die
Verlegung der Rohrleitung, sowie der
Anschluss an die Dampfsperre mit
SOPRAVAP 3/1 ist Bestandteil
der Leistung.
Die Mindestdämmstoffdicke muss 120 mm
betragen.
Durchmesser: 70 mm
Manschette: Bitumen/FPO/PVC
Abstand Gully zur Attika/Brüstung:    mm
Die Aussparung, bzw. Kernbohrung ist
vorhanden. Das Anarbeiten der Fassade
im Bereich der Rohrdurchführung erfolgt
bauseits.
Fabrikat: SOPREMA Power-Dachablauf

03.40)    alt. Stk	SOPREMA Attikaablauf	              Nur EP
SOPREMA Attikaaablauf, waagerecht,
mit Kiesfang, einbauen und in die Dach-
abdichtung einbinden.
Das Anarbeiten der Wärmedämmung und
die Verlegung der Rohrleitung ist
Bestandteil der Leistung.
Durchmesser: 50/70/100 mm
Manschette: Bitumen/FPO/PVC
Die Aussparung, bzw. Kernbohrung ist
vorhanden. Das Anarbeiten der Fassade
im Bereich der Rohrdurchführung erfolgt
bauseits.
Fabrikat: SOPREMA Attikaaablauf

03.41)    alt. Stk	SOPREMA Attikanotablauf	              Nur EP
SOPREMA Attikanotablauf, waagerecht,
mit Notentwässerungseinheit  und
Kiesfang, einbauen und in die Dach-
abdichtung einbinden.
Das Anarbeiten der Wärmedämmung und
die Verlegung der Rohrleitung ist
Bestandteil der Leistung.
Durchmesser: 50/70/100 mm
Manschette: Bitumen/FPO/PVC
Die Aussparung, bzw. Kernbohrung ist
vorhanden. Das Anarbeiten der Fassade
im Bereich der Rohrdurchführung erfolgt
bauseits.
Fabrikat: SOPREMA Attikanotaablauf

03.42)  ______ Stk	Sanitärlüfter, wärmegedämmt, zweiteilig,	                    
Durchmesser: ... mm,
einbauen und in die Altabdichtung,
bzw. Dachabdichtung einbinden.
Fabrikat: ...

03.43)  ______ Stk	Absturzsicherungen	                    
Absturzsicherungen
nach Herstellermontageanleitung auf
den Untergrund aus: ...,
bei einer Dämmstoffdicke von: ... mm,
einbauen und fachgerecht in die Dach-
abdichtungslagen einbinden.

03.44)  ______ Stk	Rohrdurchführung	                    
Abdichtungsbahn umlaufend mit Teller-
ankern im Abstand von max. 33 cm
befestigen. 
FLAGON Dunstrohreinfassung für
bauseitige Rohrdurchführung mit
flexiblem Formteil und Schrumpfschlauch
mit Kleber montieren und auf die
Flächenabdichtung homogen aufschweißen.
Durchmesser: 50/80/110/130mm
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

03.45)  ______ Stk	Anschluss an Durchdringung	                    
Abdichtungsbahn umlaufend mit Teller-
ankern im Abstand von max. 33 cm
befestigen.
Manschette mit kreisrunder, mittig
angeordneter Öffnung herstellen, über
die Durchdringung ziehen so dass eine
ca. 2 cm hohe Aufkantung entsteht,
Manschette in die Dachabdichtung
einbinden, Rohrdurchführung  herstellen
und mit der Manschette homogen
verbinden.
Die obere Befestigung und Verwahrung
erfolgt mittels eines Schrumpf-
schlauches,
einschl. Kleber-Versiegelung.
Durchmesser: ... mm
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

03.46)  ______ Stk	FLAGON FPO Sekuranteneinfassung 250 mm	                    
Abdichtungsbahn umlaufend mit Teller-
ankern im Abstand von max. 33 cm
befestigen. 
Vorhandene Absturzsicherung DN 18/28 mm
mit flexiblem Formteil FLAGON FPO
Sekuranteneinfassung 250 mm, mit FLAGON
Schrumpfschlauch mit Kleber über die
Absturzsicherung montieren und auf die
Flächenabdichtung homogen aufschweißen.
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

03.47)  ______ Stk	FLAGON Blitzschutzeinfassung	                    
Abdichtungsbahn umlaufend mit Teller-
ankern im Abstand von max. 33 cm
befestigen.
FLAGON Blitzschutzeinfassung
Durchmesser 6 -10 mm mit
flexiblem Formteil, einschließlich
separatem FLAGON Schrumpfschlauch
mit Kleber über dem Blitzdraht montieren
und auf die Flächenabdichtung homogen
aufschweißen.
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

	Zwischensumme €  	           

Titel 4: Metallarbeiten

04.01)  ______ m	Aluminium-Attikaabdeckungen,	                    
Fabrikat: ...
Material: Aluminium, ... (natur/techn.
eloxiert/Ral-beschichtet)
Dicke: ... mm
Gesamtabwicklung: ... mm
Kantungen: ... ST
mit nach innen weisendem Gefälle und
allen systembedingten Zubehörteilen
montieren.

04.02)  ______ Stk	Aluminium-Attikaabdeckungen Ecken	                    
Aluminium-Attikaabdeckungen-
Eckformteile, 90°, industriell
gefertigt als Zulage 

04.03)  ______ Stk	Alu-Attikaabdeckungen Sonderformteile	                    
Aluminium-Attikaabdeckungen-
Sonderformteile, industriell gefertigt
als Zulage 

	Zwischensumme €  	           

Titel 4: Klempnerarbeiten

05.01)  ______ m	Dachrinne u Traufblech bei kasch. Bahnen	                    
Dachrinne, vorgehängt, halbrund, wie
folgt ausbilden:
-Randbohlen, mehrlagig, Breite 140 mm
in Dämmstoffdicke minus 1 cm auf der
Dampfsperrbahn montieren
-Dampfsperrbahn zur Dachinnenseite hin
bis Oberkante Randbohlen hochführen und
ca. 10 cm in die Fläche einbinden.
Zuschnittbreite bis 33 cm
-Rinneisen eingelassen montieren
-Flächenbahn bis Vorderkante Randbohlen
führen und randfixieren 
-vorgehängte, halbrunde Dachrinne aus:
Titanzink, Dicke 0,7 mm,
Zuschnitt 333 mm montieren.
-Traufblech aus Verbundblech,
Zuschnitt 250 mm winddicht mit Vorstoß-
blechen montieren und Stoßverbindungen
herstellen.
Anschlussbahn aus dem gleichen Material
wie die Flächenbahn, unkaschiert, auf
das Verbundblech und die Flächenbahn
führen und mit Heißluft aufschweißen.
Zuschnittbreite 25 cm

05.02)  ______ m	Korrosionsschutzanstrich Dachrinne	                    
Zinkrinne im Wasserlauf mit einem
Korrosionsschutzanstrich versehen.
Fabrikat: SOPREMA CURAL

05.03)  ______ Stk	Wasserfangkasten, 6-tlg., aus Zink 	                    
mit Notüberlauf und oberer Abdeckung,
einschl. aller Nebenarbeiten, montieren

05.04)  ______ Stk	Dachrinne Endboden	                    
Dachrinnenkopfstücke für die
ausgeschriebene Dachrinne
als Zulage.

05.05)  ______ Stk	Dachrinnenstutzen, DN 100 mm, 	                    
eingelötet, für die ausgeschriebene
Dachrinne als Zulage.

05.06)  ______ Stk	Dachrinnen- / Traufblechgehrung	                    
Dachrinneneckstücke, 90°, industriell
gefertigt und Traufblechgehrung, 
handwerklich hergestellt, für die ausge-
schriebene Dachrinne / Traufbleche
als Zulage.

05.07)  ______ Stk	Dachrinnen-Dehnungsausgleicher	                    
für die ausgeschriebene Dachrinne
als Zulage.

05.08)  ______ m	Regenfallrohr aus Titanzink, 	                    
DN 100 mm, Dicke 0,7 mm,
einschl. der Fallrohrschellen montieren.

05.09)  ______ Stk	Regenfallrohrbogen Titanzink 07, DN 100	                    
für das ausgeschriebene Regenfallrohr
als Zulage.

05.10)  ______ Stk	Standrohr aus verzinktem Stahl,	                    
DN 100 mm, Länge 100 cm,
einschl. Reinigungsöffnung montieren
und an die Grundleitung anschließen.
Fabrikat: 

05.11)  ______ Stk	Standrohrkappe, DN 100	                    
für das ausgeschriebene
Standrohr als Zulage.

	Zwischensumme €  	           

Titel 6: Stundenlohnarbeiten

06.01)    alt. Std	Lohnstunde Dachdeckermeister	              Nur EP
Lohnstunde eines Dachdeckermeister
zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
zeichnis beschriebene Arbeiten auf
ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
oder Bauherrschaft.

06.02)    alt. Std	Lohnstunde Dachdecker-Facharbeiter	              Nur EP
Lohnstunde eines Dachdecker-Facharbeiter
zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
zeichnis beschriebene Arbeiten auf 
ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
oder Bauherrschaft.

06.03)    alt. Std	Lohnstunde Dachdeckerhelfer	              Nur EP
Lohnstunde eines Dachdeckerhelfer
zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
zeichnis beschriebene Arbeiten auf
ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
oder Bauherrschaft.

06.04)    alt. Std	Lohnstunde Auszubildender	              Nur EP
Lohnstunde eines Auszubildenden
zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
zeichnis beschriebene Arbeiten auf
ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
oder Bauherrschaft.

	Zwischensumme €  	           

Z u s a m m e n f a s s u n g

Titel 1: Baustelleneinrichtung	€	           
Titel 2: Abrissarbeiten	€	           
Titel 3: Abdichtungsarbeiten	€	           
Titel 4: Metallarbeiten	€	           
Titel 4: Klempnerarbeiten	€	           
Titel 6: Stundenlohnarbeiten	€	           
	Summe € 	           

	19 % Mehrwertsteuer €  	           

	Gesamtsumme €