Datum:  15.07.2021
CL
Leistungsverzeichnis
System-Leistungsverzeichnis
BV: K9.7 Kunststoff_Auflast_ohneWD_Beton

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt erhalten sie unser System-Leistungsverzeichnis für den dargestellten Systemaufbau zur 
Durchsicht, Prüfung und weiteren Verwendung.

Das System-Leistungsverzeichnis wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Es stellt keine planerische Leistung dar und entbindet den Fachplaner / Architekten oder andere am 
Bau beteiligte Fachleute nicht von deren Prüfpflicht.
Es sind die in diesem System-Leistungsverzeichnis aufgeführten Materialien der Firma SOPREMA 
GmbH anzubieten.  

Für Änderungen, ergänzende LV-Texte und technische Fragen stehen wir gerne zur Verfügung

Maß-, Massen- und Mengenangaben sind eigenständig zu ermitteln oder zu ergänzen.

Mit freundlichen Grüßen

SOPREMA GmbH  

Titel 1: Baustelleneinrichtung

01.01)  ______ pau	Baustelleneinrichtung	                    
Baustelleneinrichtung/ -räumung
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebs-
mittel, die zur Durchführung der
Arbeiten erforderlich sind, auf die
Baustelle bringen und aufbauen.
Vorhaltekosten der Baustelleneinrichtung
sowie der benötigten Maschinen sind in
dieser Position einzurechnen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind alle
Geräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel und Werkstoffreste wieder
abzubauen bzw. abzufahren/zu entsorgen.
Die in Anspruch genommenen Flächen sind
sauber zu hinterlassen.

01.02)  ______ m	Dachrandabsturzsicherungen	                    
Dachrandabsturzsicherungen
nach den Vorschriften der Bauberufs-
genossenschaft zur ordnungsgemäßen
Durchführung der vorbeschriebenen
Arbeiten.aufstellen, vorhalten
und wieder abbauen.

01.03)  pausch 	Standgerüstgestellung	                    
Standgerüste
nach den Vorschriften der Bauberufs-
genossenschaft zur ordnungsgemäßen
Durchführung der vorbeschriebenen
Arbeiten.aufstellen, vorhalten
und wieder abbauen.

	Zwischensumme €  	           

Titel 2: Abdichtungsarbeiten

02.01)  ______ m²	Reinigen des Untergrundes	                    
Sorgfältiges Reinigen des Untergrundes.
Herunterschaffen des zu entsorgenden
Bauschutt in Container. 

02.02)  ______ m²	SOPREMA FLAGON Polyestervlies	                    
Polyestervlies, bohrfest
Flächengewicht 300 g/m² als
Trenn- und Schutzlage ganzflächig
mit Überdeckung lose verlegen.
gewähltes Fabrikat:
SOPREMA FLAGON Polyestervlies

02.03)  ______ m²	SOPREMA FLAGON Premio 150 lose Auflast	                    
FPO-Kunststoffbahn, chlor- weichmacher-
und schwermetallfrei, dämmstoffneutral
und bitumenverträglich aus flexiblen
Polyolefinen auf Polypropylenbasis
mit einer Trägereinlage aus
Polyestergewebe und Spezialglasvlies
nach EN 13956 / DIN SPEC 20000-201
und EN 13967 / DIN SPEC 20000-202
FPO-BV-V-PG-GV-1,5 DE/E1,
lose bei 8 cm Nahtüberlappung
unter Auflast verlegen.
Die homogene Verbindung der Nähte
erfolgt durch Warmgasschweißen.
Relevante technische Kennwerte:
Geradheit: < 10 mm
Planlage: < 10 mm
Wasserdichtheit: > 400 kPa/72h
Widerstand bei Hagelschlag:
starr > 25 m/s, flexibel > 30 m/s
Fügenaht:
- Schälwiderstand > 200 N/50 mm
- Scherwiderstand > 600 N/50 mm
Höchstzugkraft: > 1100 N/50 mm
Dehnung bei Höchstzugkraft: > 15%
Widerstand
gegen stoßartige Belastung:
starr > 800 mm, flexibel >900 mm
Weiterreißwiderstand: > 300 N
Maßhaltigkeit: < 0,1%
Falzverhalten bei tiefer
Temperatur: -40°C
UV - Bestrahlung: Klasse 0
wurzel- und rhizomfest
gemäß FLL und EN 13948
gewähltes Fabrikat:
SOPREMA FLAGON PREMIO 150

02.04)    alt. m²	SOPREMA FLAGON Premio 180 lose Auflast	              Nur EP
FPO-Kunststoffbahn, chlor- weichmacher-
und schwermetallfrei, dämmstoffneutral
und bitumenverträglich aus flexiblen
Polyolefinen auf Polypropylenbasis
mit einer Trägereinlage aus
Polyestergewebe und Spezialglasvlies
nach EN 13956 / DIN SPEC 20000-201
und EN 13967 / DIN SPEC 20000-202
FPO-BV-V-PG-GV-1,8 DE/E1,
lose bei 8 cm Nahtüberlappung
unter Auflast verlegen.
Die homogene Verbindung der Nähte
erfolgt durch Warmgasschweißen.
Relevante technische Kennwerte:
Geradheit: < 10 mm
Planlage: < 10 mm
Wasserdichtheit: > 400 kPa/72h
Widerstand bei Hagelschlag:
starr > 25 m/s, flexibel > 33 m/s
Fügenaht:
- Schälwiderstand > 200 N/50 mm
- Scherwiderstand > 600 N/50 mm
Höchstzugkraft: > 1100 N/50 mm
Dehnung bei Höchstzugkraft: > 15%
Widerstand
gegen stoßartige Belastung:
starr > 900 mm, flexibel >1250 mm
Weiterreißwiderstand: > 300 N
Maßhaltigkeit: < 0,1%
Falzverhalten bei tiefer
Temperatur: -40°C
UV - Bestrahlung: Klasse 0
wurzel- und rhizomfest
gemäß FLL und EN 13948
gewähltes Fabrikat:
SOPREMA FLAGON PREMIO 180

02.05)  ______ m	Wandanschluss Bef.-schiene und VB-Blech	                    
Abdichtungsbahn aus der Fläche am
aufgehenden Bauteil ca. 6 cm hochführen,
Übergang Fläche/Anschluss am aufgehenden
Bauteil mit einer Befestigungsschiene
fixieren und Stoßausbildungen herstellen
Verbundblechprofil, 50 / 15 / 10 mm
am oberen Anschlussende mit hinterlegtem
Kompriband befestigen und
Stoßausbildungen herstellen
Anschlussbahn aus dem gleichen Material
wie die Flächenbahn, unkaschiert,
Zuschnittbreite bis ... cm
herstellen, am aufgehenden Bauteil
auf das obere Verbundblechprofil auf-
schweißen, auf die Flächenbahn führen
und mit Warmgas aufschweißen.
Oberseitiges Verbundblechprofil mit
geeigneter elastischer Abdichtmasse nach
Herstellervorschrift versiegeln.
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

02.06)  ______ Stk	Wandanschluss Eckausbildung	                    
Herstellen von Eckausbildungen als
Zulage zu den ausgeschriebenen
Wandanschlüssen

02.07)  ______ Stk	FLAGON 95 Innenecke 90°	                    
Fertigteilecke aus FPO liefern und fach-
gerecht montieren. Das Formteil ist auf
die in der Ecke verlegte Anschlussab-
dichtung einzusetzen und umlaufend zu
verschweißen.
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

02.08)  ______ Stk	FLAGON 95 Außenecke 90°	                    
Fertigteilecke aus FPO liefern und fach-
gerecht montieren. Das Formteil ist auf
die in der Ecke verlegte Anschlussab-
dichtung einzusetzen und umlaufend zu
verschweißen. 
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

02.09)  ______ m	Attikaabschluss, Bef.-schiene , VB-Blech	                    
Abdichtungsbahn aus der Fläche am
aufgehenden Bauteil ca. 6 cm hochführen,
Übergang Fläche/Anschluss am aufgehenden
Bauteil mit einer Befestigungsschiene
fixieren und Stoßausbildungen herstellen
Verbundblechprofil 50/50 mm mit
unterlegtem Komprimierband an der Außen-
seite der Attikakrone einbauen,
Polyestervlies 300 g/m² in ent-
sprechendem Zuschnitt verlegen,
Anschlussbahn aus dem gleichen Material
wie die Flächenbahn, unkaschiert,
Zuschnittbreite bis ... cm
herstellen, auf dem Verbundblech und der
Flächenbahn mit Warmgas aufschweißen.
Attikahöhe: ... cm
Attikabreite: ... cm
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

02.10)  ______ Stk	Attikaabschluss Eckausbildung	                    
Herstellen von Eckausbildungen als
Zulage zu den ausgeschriebenen
Attikaabschlüssen

02.11)  ______ Stk	FLAGON 95 Innenecke 90°	                    
Fertigteilecke aus FPO liefern und fach-
gerecht montieren. Das Formteil ist auf
die in der Ecke verlegte Anschlussab-
dichtung einzusetzen und umlaufend zu
verschweißen.
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

02.12)  ______ Stk	FLAGON 95 Außenecke 90°	                    
Fertigteilecke aus FPO liefern und fach-
gerecht montieren. Das Formteil ist auf
die in der Ecke verlegte Anschlussab-
dichtung einzusetzen und umlaufend zu
verschweißen. 
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

02.13)    alt. m	Wandanschluss ALSAN 770 TX	              Nur EP
Wandanschluss mit ALSAN 770 TX und der
vollflächigen Einlage aus perforierten
ALSAN Spezialvlies mit einer
Mindestüberlappung von 5 cm zu ALSAN
Abdichtungen und mindestens 10 cm zu
anderen Abdichtungsuntergründen her-
stellen.
Mischungsverhältnis der zwei-
komponentigen, schnellreagierenden,
lösemittelfreien PMMA Abdichtung mit
dem Katalysatorpulver je nach Temperatur
Verarbeitung gemäß den aktuellen
SOPREMA Herstellerrichtlinien.
Eigenschaften:
Farbe nach Wahl des Auftraggebers:  
RAL 7012/7016/7032/7035
Zweikomponentig auf Basis PMMA
Schichtstärke mind. 2,1 mm
Verbrauch: ca. 2,5 kg/m²
µ = 5130
Vlieseinlage: 110g/m² perforiertes Vlies
Verarbeitungstemperatur: 0-35°C
Lösemittelfrei,
UV-, hydrolyse- und alkalibeständig
DIN EN 13501-5, BROOF (t1)
entspricht DIN 4102-7/B2
Geprüft nach ETAG 005 -
bestanden in den höchsten Klassen.
Die Untergrundvorbehandlung und -grundierung
mit dem entsprechenden Primer sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
Wandanschlusshöhe: .... cm

02.14)  ______ m	Bewegungsfuge Typ I	                    
Flächenabdichtung in einem Bereich von ca. 50 cm
lose verlegt über die Bewegungsfuge führen. 

02.15)  ______ Stk	Lichtkuppel essertop® Thermoplan, PVC AK 30-50	                    
Lichtkuppel essertop® Thermoplan, PVC AK 30-50

- Nenngröße ___ x ___ cm

- 2-Stegplatten 16mm + opale Außenverglasung
- 2-teilige, thermisch getrennte,  PVC-Rahmenkonstruktion
- stufenloser Übergang von Verglasung und PVC-Rahmen
- fest verriegelt; Öffner oder Fenstergriff leicht nachrüstbar
- esserprotect® Mehrpunktverriegelung für hohe Luftdichtigkeit
- Verriegelung und Scharniere von innen nicht sichtbar
- hochwertige dauerelastische Hohlkammer-Dichtung
- Einhaltung der  DIN 18234 ohne Zusatzaufwendungen 
möglich

- Ur-Wert: 0,83 W/m² K
- Lichtdurchgang: 30 %
- Gesamtenergiedurchgang: 29 %
- Schalldämmwert: 25 (-1; -4) dB nach DIN EN ISO 10140-2
- Driven Rain Index DRI min. 14,7 m²/s
- Baustoffklasse E nach DIN EN 13501
- Rahmenfarbe: RAL 9010 Reinweiß
mit
- PVC Aufsetzkranz essertop® 30cm; 50cm
- PVC Hohlkammerprofil wärmegedämmt mit Polystyrol
- Mehrpunktverriegelung und Scharniere vormontiert
- Wassernase für zusätzlichen Schutz vor eindr. Wasser
- Schlagregenschürze zum Schutz des 
Dachbahnanschlusses

- Material: Hart PVC
- Baustoffklasse E nach DIN EN 13501
- Farbe: RAL 9010 Reinweiß
- Höhe: 30 cm / resultierender Gesamt Urc-Wert 0,81 W/m²K
- Höhe: 50 cm / resultierender Gesamt Urc-Wert 0,80 W/m²K

Liefern und fachgerecht einbauen

02.16)    alt. Stk	Flachdachfenster essersky®, 3-fach, opal, GFK AK 30cm,	              Nur EP

50cm
Flachdachfenster essersky®, 3-fach, opal, GFK AK 30cm, 
50cm

- Nenngröße  ___ x ___ cm

- 3-fach opale Wärmeschutzverglasung "Low-E" / warme 
Kante
- 2-teilige, thermisch getrennte,  PVC-Rahmenkonstruktion
- Verglasung flächenbündig zum Fensterrahmen
- fest verriegelt; Öffner oder Fenstergriff leicht nachrüstbar
- esserprotect® Mehrpunktverriegelung für hohe Luftdichtigkeit
- Verriegelung und Scharniere von innen nicht sichtbar
- hochwertige dauerelastische Hohlkammer-Dichtung
- dauerhaft durchsturzsicher nach BG GS-Bau 18
- Einhaltung der  DIN 18234 ohne Zusatzaufwendungen 
möglich

- Ur-Wert: 0,89 W/m² K
- Lichtdurchgang: 72 %
- Gesamtenergiedurchgang: 51 %
- Schalldämmwert: 35 (-1; -3) dB nach DIN EN ISO 10140-2
- Driven Rain Index DRI min. 13,8 m²/s
- Baustoffklasse E nach DIN EN 13501
- Rahmenfarbe: RAL 9010 Reinweiß
mit
- GFK Aufsetzkranz essertop®
- GFK-Sandwichkonstruktion wärmegedämmt mit PU-Schaum
- Mehrpunktverriegelung und Scharniere vormontiert
- Wassernase für zusätzlichen Schutz vor eindr. Wasser

- Baustoffklasse E nach DIN EN 13501
- Farbe: RAL 9010 Reinweiß
- Höhe: 30 cm / resultierender Gesamt Urc-Wert 0,91 W/m²K
- Höhe: 50 cm / resultierender Gesamt Urc-Wert 0,84 W/m²K

gewählte Aufsetzkranzhöhe: ___ cm

Liefern und fachgerecht einbauen

02.17)  ______ Stk	Durchsturzschutz esserprotect® Rundstab	                    
Einbau im Aufsetzkranz
Durchsturzschutz esserprotect® Rundstab
Einbau im Aufsetzkranz

- Nenngröße ___ x ___cm, gem. Hauptpos.
- Rundstabgitter, Stahl verzinkt
- durchsturzsicher nach BG-Bau 18
- Montage bauseits
- Einbau im Aufsetzkranz

liefern und fachgerecht einbauen

02.18)  ______ Stk	Einbruch- und Durchsturzschutz RC 2 esserprotect®	              Bedarf
direkter Einbau
Einbruch- und Durchsturzschutz RC 2 esserprotect®
direkter Einbau

- Für Nenngröße ___ x ___ cm, gem. Hauptpos.
- Stahl verzinkt, auf Wunsch in RAL
- durchsturzsicher nach BG-Bau 18
- Widerstandsklasse: 2
- Einbruchschutz zertifiziert nach DIN EN 1627
- Einbau unter dem Aufsetzkranz, in der Auswechslung

- geeignet für:
- Lichtkuppel essertop®
- Flachdachfenster essersky®

liefern und fachgerecht einbauen

02.19)  ______ Stk	Manueller Öffner, Wanderspindel	                    
Manueller-Öffner Wanderspindel

- Hub: Stufenlos bis 280mm
- Stufenlose Fixierung
- Betätigung: Handkurbelstange 1,70m lang
- Farbe: Chrom / Messing
- Material: Stahl verchromt / Messing
- Optional: Handkurbelverlängerung 0,8m lang

Einsetzbar für:
- Lichtkuppel essertop
- Lichtkuppel essertop rund
- Max. Deckenhöhe = 3m

liefern & fachgerecht einbauen

02.20)    alt. Stk	Elektro Öffner, 300, 230V, Basic	              Nur EP
Elektro-Öffner, 230V, Basic

- Hub: Stufenlos bis 300mm
- F-Hub: 500N / F-Halt: 400N
- 230V AC
- Farbe: Ral 9010 Reinweiß, Kunststoffgehäuse
- Antrieb spritzwassergeschützt
- 50/60 Hz / 50W / 40 VA / DIN IEC 34 IP 54
- Anschlusskabel ca. 1,50m lang
- Lastbschaltung in Endlage / Überlastungsschutz
- Tandembetrieb ohne zusätzliche Gleichlaufmodule
- ELT Anschluß bauseits

Einsetzbar für:
- Lichtkuppel essertop
- Lichtkuppel essertop rund
- Flachdachfenster essersky

liefern und fachgerecht einbauen

02.21)    alt. Stk	Kettenschubantrieb KS 300-G18, 230V mit Regensensor	              Nur EP
Elektroöffner KS 300-G18 mit RS

- Integrierter Regensensor inkl. Halter
- Hub: 300mm
- Aluminium/Zink, alternativ RAL 9016
- B / H / T: 480 mm / 51 mm / 40 mm
- 230V AC / 50 Hz / 0,25 A / IP 54
- Anschlusskabel ca. 2,00m lang
- ELT Anschluss bauseits

Einsetzbar für:
- Lichtkuppel essertop
- Flachdachfenster essersky

liefern & fachgerecht einbauen

02.22)  ______ Stk	Insektenschutz esserprotect®	              Bedarf
Insektenschutz esserprotect®

- Für Nenngröße ___ x ___ gem. Hauptpos.
- Polyethylengewebe, schwarz
- Aluminiumrahmen beschichtet, RAL 9010 Reinweiß
- Ausführung: solo oder tandem
- Bürstenleisten im Bereich des Öffners

- geeignet für:
- Lichtkuppel essertop®
- Flachdachfenster essersky®

liefern und fachgerecht einbauen

02.23)  ______ Stk	Verschattung für Lichtkuppeln Stoff abdunkelnd innen	              Bedarf
Verschattung esserprotect® Stoff abdunkelnd innen

- Für Nenngröße ___ x ___

- Umlaufendes Alu-Rahmenprofil / RAL 9016 Verkehrsweiß
- Montage im Lichtkuppelrahmen
- Stoffart: Polyester / Acrylat abdunkelnd weiß
- Lichttransmissionsgrad: <1% (nahezu vollständig 
abdunkelnd)
- Stoff waschbar / Feuchtraum geeignet
- Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- Lichtecht gem. ISO 105 B02 Klasse 7
- Antrieb integriert im Rahmen / bedienbar per Fernbedienung
- Anschlusskabel ca. 1,50m lang / DIN IEC 34 IP 20
- Leistungsaufnahme: 0,1A
- elektronische Abschaltung in den Endlagen
- Netzanschluss 230V auf der Scharnierseite bauseits

- Einsetzbar für:
- Lichtkuppel essertop®
- Flachdachfenster essersky®

liefern und fachgerecht einbauen

02.24)  ______ Stk	manueller Dachausstieg mit Gasfedern	              Bedarf
Zulage Dachausstieg manuell mit Gasfedern

- Lichtkuppel bei Öffnung durch 2 Gasfedern arretiert
- Öffnungswinkel: je nach Nenngröße bis 80°
- Griff zum öffnen und Schließen
- Montiert im Aufsetzkranz und der Lichtkuppel
- Nachrüstbar für essertop 4000 LIKU & Flachdachfenster

Einsetzbar für:
- Lichtkuppel essertop ab Nenngröße 60x90
- Flachdachfenster essersky ab Nenngröße 60x90

liefern & fachgrecht einbauen

02.25)  ______ Stk	Elektrischer Dachausstieg (Tandem) 230V	              Bedarf
Zulage
Elektrischer Dachausstieg (Tandem) 230V

- Mindest Öffnungsweite: 2m Ausstiegshöhe
- Seitlich in der Lichtkuppel, werkseitig vormontiert
- Verriegelung: < NG 150x150 über die Linearantriebe
- Beschläge RAL 9016 Verkehrsweiß

Bestehend aus:
- 2x fumilux 24 Tandem Linearantriebe, vormontiert
- Hub: je nach Nenngröße Stufenlos 300mm - 500mm
- Spannung: 24V DC +30%/-20%
- Aluminium Silber eloxiert / alt. RAL 9016 Verkehrsweiß
- Stromaufnahme: 1,25A / 30W / DIN IEC 34 IP 65

- 1x Lüftungszentrale LA-4
- L / B / T : 180mm / 182mm / 90mm - ähnlich RAL 7035 grau
- Eingang 230V AC / Ausgang 24V DC / DIN IEC 34 IP 54

- 1x Lüftertaster Aufputz fumilux® 24-J10,
- L / B / T : 81mm / 81mm / 52mm - ähnlich RAL 1013 
Perlweiß
- Für Trockenraum
- Auf-0-Zu Doppelwippe

ELT-Anschluß bauseits

Produktmerkmale:
- Einsetzbar zur täglichen Lüftung
- Optional auch mit Funkfernbedienung

Einsetzbar für:
- Lichtkuppel essertop
- Flachdachfenster essersky

liefern & fachgerecht einbauen

02.26)  ______ Stk	Leiteraufhängung für Dachausstieg	              Bedarf
Leiteraufhängung für Dachausstieg

- Material: Aluminiumrohr
- Montiert parallel zur Scharnierachse

liefern & fachgerecht einbauen

02.27)  ______ Stk	Lichtkuppelanschl., Teller, VB Versieg.	                    
Lichtkuppelanschluss wie folgt
herstellen:
Flächenbahn vor der Aussparung
mechanisch befestigen.
Verbundblechprofil, 50 / 15 / 10 mm
am oberen Anschlussende mit hinterlegtem
Kompriband befestigen und
Stoßausbildungen herstellen.
Anschlussbahn aus dem gleichen Material
wie die Flächenbahn, unkaschiert,
Zuschnittbreite bis ... cm
herstellen, am aufgehenden Bauteil
auf das obere Verbundblechprofil auf-
schweißen, auf die Flächenbahn führen
und mit Warmgas aufschweißen.
Oberseitiges Verbundblechprofil mit
geeigneter elastischer Abdichtmasse nach
Herstellervorschrift versiegeln.
einschl. herstellen der Eckausbildungen.
Lichtkuppelgröße: ... / ... cm
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

02.28)  ______ Stk	SOPREMA Dachablauf, einteilig	                    
SOPREMA Dachablauf, senkrecht,
mit Kiesfang, einbauen und in die
Dachabdichtung einbinden.
Durchmesser: 70/100/125/150 mm
Manschette: Bitumen/FPO/PVC
Fabrikat: SOPREMA Dachablauf

02.29)  ______ Stk	SOPREMA Notablauf, einteilig	                    
SOPREMA Notablauf, senkrecht,
mit Notentwässerungseinheit und Kies-
fang, einbauen und in die Dachabdichtung
einbinden.
Durchmesser: 70/100/125/150 mm
Manschette: Bitumen/FPO/PVC
Fabrikat: SOPREMA Notablauf

02.30)  ______ Stk	SOPREMA Attikaablauf	                    
SOPREMA Attikaaablauf, waagerecht,
mit Kiesfang, einbauen und in die Dach-
abdichtung einbinden.
Das Anarbeiten der Wärmedämmung und
die Verlegung der Rohrleitung ist
Bestandteil der Leistung.
Durchmesser: 50/70/100 mm
Manschette: Bitumen/FPO/PVC
Die Aussparung, bzw. Kernbohrung ist
vorhanden. Das Anarbeiten der Fassade
im Bereich der Rohrdurchführung erfolgt
bauseits.
Fabrikat: SOPREMA Attikaaablauf

02.31)  ______ Stk	SOPREMA Attikanotablauf	                    
SOPREMA Attikanotablauf, waagerecht,
mit Notentwässerungseinheit  und
Kiesfang, einbauen und in die Dach-
abdichtung einbinden.
Das Anarbeiten der Wärmedämmung und
die Verlegung der Rohrleitung ist
Bestandteil der Leistung.
Durchmesser: 50/70/100 mm
Manschette: Bitumen/FPO/PVC
Die Aussparung, bzw. Kernbohrung ist
vorhanden. Das Anarbeiten der Fassade
im Bereich der Rohrdurchführung erfolgt
bauseits.
Fabrikat: SOPREMA Attikanotaablauf

02.32)  ______ Stk	Sanitärlüfter, einteilig,	                    
Durchmesser: ... mm,
einbauen und in die 
Dachabdichtung einbinden.
Fabrikat: ...

02.33)  ______ Stk	Absturzsicherungen	                    
Absturzsicherungen
nach Herstellermontageanleitung auf
den Untergrund aus: ...,
bei einer Dämmstoffdicke von: ... mm,
einbauen und fachgerecht in die Dach-
abdichtungslagen einbinden.

02.34)  ______ Stk	Rohrdurchführung	                    
Abdichtungsbahn umlaufend mit Teller-
ankern im Abstand von max. 33 cm
befestigen. 
FLAGON Dunstrohreinfassung für
bauseitige Rohrdurchführung mit
flexiblem Formteil und Schrumpfschlauch
mit Kleber montieren und auf die
Flächenabdichtung homogen aufschweißen.
Durchmesser: 50/80/110/130mm
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

02.35)  ______ Stk	Anschluss an Durchdringung	                    
Abdichtungsbahn umlaufend mit Teller-
ankern im Abstand von max. 33 cm
befestigen.
Manschette mit kreisrunder, mittig
angeordneter Öffnung herstellen, über
die Durchdringung ziehen so dass eine
ca. 2 cm hohe Aufkantung entsteht,
Manschette in die Dachabdichtung
einbinden, Rohrdurchführung  herstellen
und mit der Manschette homogen
verbinden.
Die obere Befestigung und Verwahrung
erfolgt mittels eines Schrumpf-
schlauches,
einschl. Kleber-Versiegelung.
Durchmesser: ... mm
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

02.36)  ______ Stk	FLAGON FPO Sekuranteneinfassung 250 mm	                    
Abdichtungsbahn umlaufend mit Teller-
ankern im Abstand von max. 33 cm
befestigen. 
Vorhandene Absturzsicherung DN 18/28 mm
mit flexiblem Formteil FLAGON FPO
Sekuranteneinfassung 250 mm, mit FLAGON
Schrumpfschlauch mit Kleber über die
Absturzsicherung montieren und auf die
Flächenabdichtung homogen aufschweißen.
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

02.37)  ______ Stk	FLAGON Blitzschutzeinfassung	                    
Abdichtungsbahn umlaufend mit Teller-
ankern im Abstand von max. 33 cm
befestigen.
FLAGON Blitzschutzeinfassung
Durchmesser 6 -10 mm mit
flexiblem Formteil, einschließlich
separatem FLAGON Schrumpfschlauch
mit Kleber über dem Blitzdraht montieren
und auf die Flächenabdichtung homogen
aufschweißen.
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

	Zwischensumme €  	           

Titel 3: Bekiesung

03.01)  ______ m²	Schutzvlies lose verlegen	                    
Schutzvlies aus Polyester, Flächen-
gewicht 300 gr / m², lose auf der
vorher ausgeschriebenen Dachabdichtung
verlegen.

03.02)  ______ m²	Kiesschüttung aufbringen	                    
Kiesschüttung der Körnung 16/32 mm,
Dicke im Einbauzustand gemäß 
Windsogberechnung .... cm,
gleichmäßig verteilt aufbringen.

	Zwischensumme €  	           

Titel 4: Plattenbelag

04.01)  ______ m²	Schutzvlies lose verlegen	                    
Schutzvlies aus Polyester, Flächen-
gewicht 300 gr / m², lose auf der
vorher ausgeschriebenen Dachabdichtung
verlegen.

04.02)    alt. m²	Schutzmatten lose verlegen	              Nur EP
Gummischrotmatten als Schutzlage,
Dicke: ... mm, lose auf der
vorher ausgeschriebenen Dachabdichtung
verlegen.

04.03)  ______ m	Drainagerinnen	                    
Drainagerinnen im Bereich der Fenster-/
Türelemente als offenes System, 
bestehend aus höhenverstellbaren,
Rinnen-Unterteilen und Stützbügeln,
Klemm-Stegrost und Kiesleiste, in Ebene
des Plattenbelages lagesicher einbauen.
Breite der Drainagerinne: ... cm

04.04)  ______ Stk	Drainagerinnen-Eckstücke	                    
Drainagerinnen-Ecken, als Zulage zur
Vorposition einbauen.

04.05)  ______ m²	Plattenbelag auf Stelzlager	                    
Plattenbelag aus Waschbetonplatten,
Größe: ... cm / ... cm / ... cm auf
höhenverstellbaren SOPREMA Stelzlagern
aus HD Co-Polymer-Propylen verlegen.
Höhenverstellung von: 40 mm - 67 mm
Höhenverstellung von: 60 mm - 90 mm
Höhenverstellung von: 90 mm - 150 mm
Höhenverstellung von: 150 mm - 260 mm

04.06)  ______ m	Anschnitte an Plattenbelägen	                    
Anschneiden des Plattenbelages im 
Bereich aufgehender Bauteile.
Rasterung nach Absprache mit der
Bauleitung oder Bauherrschaft.

	Zwischensumme €  	           

Titel 5: Extensive Dachbegrünung

05.01)  ______ m²	Speicherschutzmatte SSM 45	                    
Fasermatte aus Polyester/
Polypropylen mit geprüfter Schutzwirkung
nach EN ISO 13428,
Durchstoßkraft (Mittelwert) > 2000 N, 
Geotextilrobustheitsklasse 3,
verrottungsfest, bitumenverträglich,
Flächenmasse ca.470 g/m²,
Dicke ca. 5 mm,
Wasserspeicherkapazität ca. 5 l/m²,
mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil
des "Bausatzes für Dachbegrünung"
gemäß ETA-Nr. 13/0668,
als Wasserspeicher und mechanische
Schutzlage liefern und mit 10 cm Stoßüberdeckung vollflächig 
verlegen.
Fabrikat: ZinCo Speicherschutzmatte "SSM 45"

05.02)  ______ m	Hochführen SSM 45	                    
an aufgehenden Bauteilen.
Anschlusshöhe bis ca. ... cm.
Fabrikat: ZinCo Speicherschutzmatte "SSM 45"

05.03)  ______ m²	Drän- und Wasserspeicher-Element FD 25	                    
aus tiefgezogenem RC-Polyolefin
(hauptsächlich PE), Höhe 25 mm, bitumenbeständig, mit 
Wasserspeichermulden,
Diffusionsöffnungen und unterseitigem Kanalsystem,
Druckfestigkeit ca. 250 kN/m²,
Füllvolumen ca. 10 l/m²,
Flächenmasse ca. 1,7 kg/m², Wasserableitvermögen geprüft 
nach
DIN EN ISO 12958:
bei 1 % Gefälle - ca. 0,59 l/s*m,
bei 2 % Gefälle - ca. 0,85 l/s*m,
mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil
des "Bausatzes für Dachbegrünung"
gemäß ETA-Nr. 13/0668, liefern und
nach Herstellervorschrift verlegen.
Fabrikat: ZinCo Floradrain® "FD 25"

05.04)  ______ m²	Systemfilter SF aus Polypropylen, vernadelt	                    
und beidseitig thermisch verfestigt,
Gewicht ca. 100 g/m²,
Stempeldurchdrückkraft nach
EN ISO 12236: 1100 N,
Geotextilrobustheitsklasse 2, Höchstzugkraft
nach EN ISO 10319: 7,0 kN/m,
Bruchdehnung längs/quer: mind. 40/55 %, 
Wasserdurchlässigkeit nach
EN ISO 11058: 0,07 m/s,
mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil
des "Bausatzes für Dachbegrünung"
gemäß ETA-Nr. 13/0668,
liefern und vollflächig auf den
Dränageelementen mit ca. 20 cm Stoßüberdeckung verlegen.
Fabrikat: ZinCo Systemfilter "SF"

05.05)  ______ m	Randstreifen aus Kies 16/32	                    
im Bereich von Aufkantungen, An- und Abschlüssen, um 
Dachdurchdringungen, Kontrollschächte und Anschlagpunkte 
u.ä.
liefern und auf dem Dränageelement
bzw. Filtervlies einbauen.
Aufzubringende Schüttdicke:. ... cm.
Breite des Sicherheitsstreifens: ... cm.
Fabrikat: gewaschener Rundkies 16/32

05.06)  ______ Stk	Kontrollschacht KS 10/30, Höhe 10 cm, Schacht-Außenmaß	                    

ca. 30 x 30 cm,
Öffnungsmaß ca. 24 x 24 cm, aus kunststoffbeschichtetem 
Aluminium,
Farbe altsilber-antik, mit ausziehbarem
Auflageflansch an zwei gegenüberliegenden Seiten, 
umlaufende Schlitzlochung, abnehmbarer, trittstabiler Deckel 
aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech mit 
zwei Fingerlöchern, in die bei Bedarf die Verriegelung 
eingebaut werden kann, liefern und auf
den Dränelementen über den Dachabläufen einbauen.
Fabrikat: ZinCo Kontrollschacht "KS 10/30"

05.07)  ______ m²	Systemerde Steinrosenflur	                    
Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen,
hergestellt auf der Basis von
Recycling-Tonziegeln und ausgesuchten mineralischen 
Zuschlagstoffen,
angereichert mit Substratkompost und
Faserstoffen ,
Eigenschaften gemäß den Anforderungen
der FLL-Richtlinien an Vegetationssubstrate
für Extensivbegrünungen in Mehrschicht-
bauweise und Vorgaben
der Düngemittelverordnung, flugfeuerbeständig,
frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen
und verteilen.
Ein Verdichtungsfaktor von 1,2 ist zu
berücksichtigen.
Maximale Wasserkapazität (WKmax):
ca. 40 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet):
ca. 1400 kg/m³
Einzubauende Höhe (verdichtet): ab 10 cm
Fabrikat: ZinCo Systemerde "Steinrosenflur"

05.08)  ______ m²	Flachballenpflanzen FB 50 Bienenweide	                    
Ballengröße ca. 110 cm³, gemäß ZinCo Pflanzenliste 
"Bienenweide",
liefern und fachgerecht nach
Herstellervorgabe einbringen,
inkl. erster Wässerung.
Einzubringende Menge: ... Stück/m²
Fabrikat: ZinCo Flachballenpflanzen
"FB 50 Bienenweide"
Bitte beachten Sie die in den "ZINCO-PFLANZENLISTEN"
empfohlenen Ausbringmengen in
Abhängigkeit der Dachneigung!

05.09)  ______ m²	Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen	                    
bis zum Erreichen des abnahmefähigen
Zustandes über die Dauer von i.d.R.
ca. 12-15 Monaten.
Für Ansaaten sowie auch für Anpflanzungen
ist zur Abnahme eine projektive Deckung von mind. 60 % zu 
erreichen.
Vegetationsmatten und vorkultivierte
Elemente sind bereits nach dem Einwurzeln abnahmefähig.
Die aufgeführten Arbeiten sollen in diesen Bereichen ggf. nach 
der Abnahme ausgeführt werden.
Auf Wunsch des Auftragnehmers kann auch
eine Gesamtabnahme erfolgen.
Ein fortlaufendes Protokoll über die durch-
geführten Arbeiten und den Zustand der Dachbegrünung ist zu 
führen und dem
Bauherren vorzulegen.
Auf eine evtl. notwendige Verlängerung
der Dauer zur Fertigstellungspflege ist
rechtzeitig hinzuweisen.
Dies kann bei Extrembedingungen sowie Anpflanzungen mit 
geringen Stückzahlen erforderlich sein.
Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen 
Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
1 x durchdringende Anfangsbewässerung
nach einer Anpflanzung/ Verlegung von Vegetationsmatten 
bzw. vorkultivierten
Elementen mit mind. 15 l/m²; bauseitige Vorraussetzungen 
siehe Folgeposition.
Anfangsbewässerung von Ansaaten nach Erfordernis für die 
ersten 6-8 Wochen,
bauseitige Voraussetzungen siehe
Folgeposition
3 x Fremdaufwuchs entfernen
1 x Düngen im Mai/Juni mit umhülltem Langzeitdünger (25 
g/m² ZinCo Pflanzenfit 4 M)
2 x Laub und Unrat entfernen
2 x Rand- und Sicherheitsstreifen von Aufwuchs, Laub und 
Unrat säubern
2 x Sicherheitsrinnen säubern
2 x Kontrollschächte und Abläufe kontrollieren
und säubern
1 x Nachsaat/ Nachpflanzung von Fehlstellen

Ansonsten gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.
Sollten über die oben angeführten Maßnahmen/ Zeiträume 
hinaus Arbeiten erforderlich werden,
so ist dies im Protokoll festzuhalten und vom Auftraggeber 
zusätzlich zu beauftragen.

05.10)  ______ m²	Fertigstellungspflege: Wässern	                    
Einmaliges Beregnen der extensiven Dachbegrünung mit ca. 
15 l/m².
Wasserentnahme bauseits auf Dachniveau.
Je nach Jahreszeit und Art der Ausführung wird diese Position 
zusätzlich zur Anfangsbewässerung zur Sicherung des 
Begrünungserfolgs zwingend mehrmals benötigt oder kann 
gänzlich entfallen. Die Bewässerungsmaßnahmen sind mit 
dem Auftraggeber jeweils abzustimmen.
Das Wasser kann bauseits kostenlos
entnommen werden.
Anzahl vorhandener Wasseranschlüsse:
... Stück
Entnahmekapazität je Wasseranschluss:
... l/h.
Maximale Entfernung Wasseranschluss - Dachrand: ... m.
Wichtig für Planer! Die zur Verfügung stehende
Wassermenge je Zeiteinheit ist ein entscheidender
Kostenfaktor in dieser Position. Daher bitte die
Angaben sorgfältig prüfen und ggf. anpassen.
Ist lediglich ein 1/2"-Wasserhahn vorhanden, so kann die 
Entnahmemenge bei 15 l/min liegen und damit gerade einmal 
für einen einzigen Regner ausreichen.
Sinnvoll ist es auf jeden Fall hier höhere Leistungen 
bereitzustellen.
Sinnvoll sind mind. 4 m³ je Stunde.
Bei Dächern größer als 1500m² empfiehlt es sich, an 
mehreren Stellen diese Menge zur Verfügung zu haben.

05.11)  ______ m²	Entwicklungspflege für Extensivbegrünungen	                    
nach Abnahme der Fertigstellungspflege. Ausführung gemäß 
DIN 18919 und der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie für die 
Dauer von
2 Jahren zur Erreichung von 90 %
Flächendeckung.
Ein fortlaufendes Protokoll über die
durchgeführten Arbeiten und den Zustand
der Dachbegrünung ist zu führen und dem Bauherren 
vorzulegen.
 Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen 
Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
2 x jährlich Fremdaufwuchs sowie Laub und Unrat
entfernen
2 x jährlich Rand- und Sicherheitsstreifen von
Aufwuchs, Laub und Unrat säubern
1 x jährlich Düngen im Mai/Juni mit umhülltem
Langzeitdünger (25 g/m² ZinCo Pflanzenfit 4 M)
2 x jährlich Sicherheitsrinnen säubern
2 x jährlich Kontrollschächte und Abläufe kontrollieren und 
säubern
Ansonsten gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.
Sollten über die oben angeführten Maßnahmen/ Zeiträume 
hinaus Arbeiten erforderlich werden,
so ist dies im Protokoll festzuhalten und vom Auftraggeber 
zusätzlich zu beauftragen.
Die Abrechnung erfolgt jeweils nach 12 Monaten.
Hinweis: Die nach der Entwicklungspflege notwendigen 
Pflege- und Kontrollgänge sollten durch einen Wartungs- und 
Erhaltungspflegevertrag sichergestellt sein.

	Zwischensumme €  	           

Titel 6: Metallarbeiten

06.01)  ______ m	Aluminium-Attikaabdeckungen,	                    
Fabrikat: ...
Material: Aluminium, ... (natur/techn.
eloxiert/Ral-beschichtet)
Dicke: ... mm
Gesamtabwicklung: ... mm
Kantungen: ... ST
mit nach innen weisendem Gefälle und
allen systembedingten Zubehörteilen
montieren.

06.02)  ______ Stk	Aluminium-Attikaabdeckungen Ecken	                    
Aluminium-Attikaabdeckungen-
Eckformteile, 90°, industriell
gefertigt als Zulage 

06.03)  ______ Stk	Alu-Attikaabdeckungen Sonderformteile	                    
Aluminium-Attikaabdeckungen-
Sonderformteile, industriell gefertigt
als Zulage 

06.04)  ______ m	Aluminium-Trittschutzleisten	                    
-Trittschutzleiste aus Alu-natur mittels
geeigneter Befestigungsmittel
montieren
Dicke: ... mm
Abwicklung: ... mm
Kantungen: ... mm
-Abschlussfuge mit geeignetem, bitumen-
verträglichem Material dauerelastisch
versiegeln

06.05)  ______ Stk	Trittschutzleisten- Eckausbildung	                    
Herstellen von Eckausbildungen als
Zulage zu den ausgeschriebenen
Trittschutzleisten

	Zwischensumme €  	           

Titel 7: Klempnerarbeiten

07.01)  ______ m	Dachrinne und Traufblech	                    
Dachrinne, vorgehängt, halbrund, wie
folgt ausbilden:
-Randbohlen, mehrlagig, Breite 140 mm
in Dämmstoffdicke minus 1 cm auf der
Dampfsperrbahn montieren
-Dampfsperrbahn zur Dachinnenseite hin
bis Oberkante Randbohlen hochführen und
ca. 10 cm in die Fläche einbinden.
Zuschnittbreite bis 33 cm
-Rinneisen eingelassen montieren
-vorgehängte, halbrunde Dachrinne aus:
Titanzink, Dicke 0,7 mm,
Zuschnitt 333 mm montieren.
-Traufblech aus Verbundblech,
Zuschnitt 250 mm winddicht mit Vorstoß-
blechen montieren und Stoßverbindungen
herstellen.
Die Flächenbahn auf das Verbundblech
führen und mit Warmgas aufschweißen.

07.02)  ______ m	Kiesfangleiste bei Kunststoffbahnen	                    
Kiesfangleiste, bestehend aus
Kieswinkelhalter und Kiesschiene,
einschl. aller system-
bedingter Nebenarbeiten einbauen.
gewähltes Fabrikat: SOPREMA FLAG

07.03)  ______ m	Korrosionsschutzanstrich Dachrinne	                    
Zinkrinne im Wasserlauf mit einem
Korrosionsschutzanstrich versehen.
Fabrikat: SOPREMA CURAL

07.04)  ______ Stk	Wasserfangkasten, 6-tlg., aus Zink 	                    
mit Notüberlauf und oberer Abdeckung,
einschl. aller Nebenarbeiten, montieren

07.05)  ______ Stk	Dachrinne Endboden	                    
Dachrinnenkopfstücke für die
ausgeschriebene Dachrinne
als Zulage.

07.06)  ______ Stk	Dachrinnenstutzen, DN 100 mm, 	                    
eingelötet, für die ausgeschriebene
Dachrinne als Zulage.

07.07)  ______ Stk	Dachrinnen- / Traufblechgehrung	                    
Dachrinneneckstücke, 90°, industriell
gefertigt und Traufblechgehrung, 
handwerklich hergestellt, für die ausge-
schriebene Dachrinne / Traufbleche
als Zulage.

07.08)  ______ Stk	Dachrinnen-Dehnungsausgleicher	                    
für die ausgeschriebene Dachrinne
als Zulage.

07.09)  ______ m	Regenfallrohr aus Titanzink, 	                    
DN 100 mm, Dicke 0,7 mm,
einschl. der Fallrohrschellen montieren.

07.10)  ______ Stk	Regenfallrohrbogen Titanzink 07, DN 100	                    
für das ausgeschriebene Regenfallrohr
als Zulage.

07.11)  ______ Stk	Standrohr aus verzinktem Stahl,	                    
DN 100 mm, Länge 100 cm,
einschl. Reinigungsöffnung montieren
und an die Grundleitung anschließen.
Fabrikat: 

07.12)  ______ Stk	Standrohrkappe, DN 100	                    
für das ausgeschriebene
Standrohr als Zulage.

	Zwischensumme €  	           

Titel 8: Stundenlohnarbeiten

08.01)    alt. Std	Lohnstunde Dachdeckermeister	              Nur EP
Lohnstunde eines Dachdeckermeister
zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
zeichnis beschriebene Arbeiten auf
ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
oder Bauherrschaft.

08.02)    alt. Std	Lohnstunde Dachdecker-Facharbeiter	              Nur EP
Lohnstunde eines Dachdecker-Facharbeiter
zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
zeichnis beschriebene Arbeiten auf 
ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
oder Bauherrschaft.

08.03)    alt. Std	Lohnstunde Dachdeckerhelfer	              Nur EP
Lohnstunde eines Dachdeckerhelfer
zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
zeichnis beschriebene Arbeiten auf
ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
oder Bauherrschaft.

08.04)    alt. Std	Lohnstunde Auszubildender	              Nur EP
Lohnstunde eines Auszubildenden
zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
zeichnis beschriebene Arbeiten auf
ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
oder Bauherrschaft.

	Zwischensumme €  	           

Z u s a m m e n f a s s u n g

Titel 1: Baustelleneinrichtung	€	           
Titel 2: Abdichtungsarbeiten	€	           
Titel 3: Bekiesung	€	           
Titel 4: Plattenbelag	€	           
Titel 5: Extensive Dachbegrünung	€	           
Titel 6: Metallarbeiten	€	           
Titel 7: Klempnerarbeiten	€	           
Titel 8: Stundenlohnarbeiten	€	           
	Summe € 	           

	19 % Mehrwertsteuer €  	           

	Gesamtsumme €